Shaun McCance
shaunm@gnome.org
Jim Campbell
jwcampbell@gmail.com
Michael Hill
mdhillca@gmail.com
Ekaterina Gerasimova
kittykat3756@gmail.com
Die einer Netzwerk-Hardware eindeutig zugeordnete Kennung.
Hendrik Knackstedt
hendrik.knackstedt@t-online.de 2011.
Gabor Karsay
gabor.karsay@gmx.at 2011, 2012.
Christian Kirbach
christian.kirbach@gmail.com 2011-2015.
Mario Blättermann
mario.blaettermann@gmail.com 2011-2013.
Benjamin Steinwender
b@stbe.at 2014.

# Was ist eine MAC-Adresse?

Eine MAC-Adresse ist eine eindeutige Kennung, die von einem Hersteller einem einzelnen Netzwerkgerät (wie einer Funknetzwerkkarte oder kabelgebundenen Netzwerkkarte) zugewiesen wurde. MAC steht für Media Access Control, wobei jede Kennung eindeutig einem bestimmten Gerät zugeordnet ist.

Eine MAC-Adresse besteht aus sechsmal zwei Zeichen, jedes Zeichenpaar durch einen Doppelpunkt getrennt. `00:1B:44:11:3A:B7` ist ein Beispiel für eine MAC-Adresse.

So identifizieren Sie die MAC-Adresse Ihrer eigenen Netzwerk-Hardware:

Open the Activities overview and start typing Network.

Klicken Sie auf Netzwerk, um das Panel zu öffnen.

Choose which device, Wi-Fi or Wired, from the left pane.

The MAC address for the wired device will be displayed as the Hardware Address on the right.

Click the settings button to see the MAC address for the wireless device displayed as the Hardware Address in the Details panel.

In practice, you may need to modify or "spoof" a MAC address. For example, some internet service providers may require that a specific MAC address be used to access their service. If the network card stops working, and you need to swap a new card in, the service won't work anymore. In such cases, you would need to spoof the MAC address.